**Engine Speed in RPM/MPH. Tyres:-165/SR/15**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Diff.** | **O/D** | **3000** | **3250** | **3500** | **3750** | **4000** | **4250** | **4500** | **4750** | **5000** |
| 3.54 | 22% | 78 | 84 | 91 | 97 | 104 | 110 | 117 | 123 | 130 |
| 3.91 | 22% | 71 | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| 3.54 | 4th | 64 | 69 | 75 | 80 | 85 | 91 | 96 | 101 | 107 |
| 3.91 | 4th | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |

**Engine Speed in RPM/MPH. Tyres:-165/SR/15**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Diff.** | **O/D** | **3000** | **3250** | **3500** | **3750** | **4000** | **4250** | **4500** | **4750** | **5000** |
| 3.54 | 28% | 82 | 89 | 96 | 103 | 110 | 116 | 123 | 130 | 137 |
| 3.54 | 22% | 78 | 84 | 91 | 97 | 104 | 110 | 117 | 123 | 130 |
| 3.91 | 28% | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| 3.91 | 22% | 71 | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| 3.54 | 4th | 64 | 69 | 75 | 80 | 85 | 91 | 96 | 101 | 107 |
| 3.91 | 4th | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |